操作向导-更换墨粉盒

清洁和更换

# 更换墨粉盒

##

墨粉不足时，会出现信息“请准备墨粉”。
在手边应存放一套墨粉盒，这样在墨粉用尽时可以尽快更换墨粉盒。
在复印模式中
如果在显示“请准备新的墨粉盒”信息时仍继续使用机器，剩余墨粉量极低时会显示以下信息。
如果未更换墨粉盒时继续使用机器，墨粉用尽时会出现下列信息。
“请更换墨粉盒。”
屏幕上部出现信息时，请更换所指示颜色的墨粉盒。
墨粉剩余量很少或者已经用尽的颜色用（ ）指示。
Y：黄色墨粉，M：洋红墨粉，C：青色墨粉，和Bk：黑色墨粉
请更换相关颜色的墨粉盒。

- 不要将墨粉盒丢入火中。因为墨粉可能会飞溅，造成人员烫伤。
- 请将墨粉盒放在远离儿童的地方。
- 如果墨粉盒竖直存放，墨粉可能会变硬以至失效。存放墨粉盒时应始终横放。
- 如果所用墨粉盒是非SHARP推荐的类型，机器可能达不到最佳任务状态，其性能也可能不会完全发挥，同时机器有可能被损坏。务必使用SHARP推荐的墨粉盒。

- 如果任意一种墨粉颜色用尽（包括黑色墨粉），则无法再彩色打印。
  如果Y、M或C墨粉用尽但仍有Bk墨粉，可进行黑白打印。
- 受使用条件的影响，打印图象可能会变淡或模糊。

- 请务必安装4个墨粉盒（Y/M/C/Bk）。
- 将废墨粉盒放在塑料袋中（不要丢弃）。维护人员将会收回这些墨粉回收容器。
- 若要查看剩余墨粉的大致容量（用%表示），请在打印或待机模式中按［主屏幕］按钮。百分比降低到“25-0%”时，请在墨粉用尽前备好墨粉盒以进行更换。
- 显示主屏幕时如果墨粉用尽，那么在屏幕的右上角会显示信息［墨粉用完］。