操作向导 - 发送时删除空白页

图象发送

# 发送时删除空白页

## 空白页跳过

< 共步>
将原稿放在送稿器中。

- 送稿器

指定收件人。

- 输入收件人

轻击［其它］键，然后轻击［空白页跳过］键。
轻击［跳过空白页］键或［跳过空白和投影到背面的原稿］键。
要取消空白页跳过设置：
轻击［关］键。
完成设置后，依次轻击和［后退］键。
05061001.jpg
轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键可在发送传真前查看图象的预览。有关详细信息，请参阅“检查发送图象”。
机器会发出“哔”声，提示扫描已结束。
扫描结束后，核对原稿页数和需发送的页数后，轻击［执行］键开始发送。

- 使用大量原稿模式时，轻击［读取完成］键后会显示确认信息。
- 在确认屏幕上，扫描的原稿张数出现在（A）处，（B）处是扫描的面数，（C）处为除空白页外的要发送的页数。
  例如，如果双面扫描了包括两张空白页的五张原稿，（A）处显示“5”，（B）处显示“10”，（C）处显示“8”。

05061001.jpg
如果在上述确认屏幕显示后一分钟内未进行操作，则机器会清除扫描的图象与相应设置，并重新显示初始屏幕。
机器将自动停止扫描，也不会为随后的发送保留图象。