操作向导 - 接收后不能进行打印

故障处理

# 接收后不能进行打印

##

如果使用本向导上的解决方法还是无法排除故障，请按下［电源］按钮，然后将主电源开关切换到“”位置。等待至少10秒钟的时间，然后将主电源开关切换到“”位置。主电源指示灯的颜色从橙色变为绿色后，按［电源］按钮。
当位于触摸屏右上角的工作状况显示的背景色没有变灰时，请不要关闭主电源开关或拔掉电源插头。这样做可能损坏硬盘，或导致正在保存或接收的数据丢失。

检查点 | 解决方案
--- | ---
是否显示信息提示您添加墨粉或纸张，或者提示进行其他操作？（显示此屏幕时不能进行打印。） | 按照信息上的提示操作以恢复打印。
是否出现密码输入屏幕？ | 请用数字键输入正确的密码。 请启用［已接收数据打印保留设置］。如果您不知道密码，请向管理员确认。 “设置模式”→［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［默认设置］→［已接收数据打印保留设置］
设置模式（管理员）中是否禁用了剪切打印？ | 请装入与接收的传真尺寸相同的纸张。 如果在设置模式（管理员）的［打印风格设置］中启用了［实际尺寸禁止剪切］功能并且接收到的传真尺寸大于装入纸张的尺寸，那么该传真将会被接收并保存在内存中，而不打印。（但是，当接收到的传真长度大于A3时，机器会使用多张纸将其打印出来。） “设置模式”→［系统设置］→［图象发送设置］→［传真设置］→［接收设置］→［打印风格设置］
是否为接收到的传真启用了转发（邮件转发表功能）？ | 如果您要打印接收到的传真，请咨询管理员。 当启用了邮件转发表功能时，接收到的传真会自动转发给指定的地址。启用邮件转发表时，如果您选择了［错误时打印］，只有在出现错误时才会打印接收到的传真。“设置模式”→［应用程序设置］→［邮件转发表设置］→［管理员设置］