操作向导 - 系统设置

设置模式

# 系统设置

##

下面是设置模式项目、工厂默认设置和每个项目限制的清单。
根据机器规格及所安装外围设备的不同，一些设置可能无法使用。
总使用页数
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 总使用页数

-

是

是

| 任务计数

-

是

是

| 设备计数

-

是

是

默认设置
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 默认设置

是

是

| 时钟

是

是

| 当前日期

-

是

是

| 指定时区

-

是

是

| 日期时间设置

-

是

是

| 与因特网时间服务器同步

禁用

是

是

| 夏令时设置

因机器配置而异

是

是

| 选择设置类型

因机器配置而异

是

是

| 开始时间

因机器配置而异

是

是

| 完成时间

因机器配置而异

是

是

| 调整时间

因机器配置而异

是

是

| 日期格式设置

因机器配置而异

是

是

| 键盘选择

因机器配置而异

是

是

清单打印(用户)
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 清单打印(用户)

是

是

| 所有清单

-

是

是

| 打印机测试页

-

是

是

| 收件人地址清单

-

是

是

| 文件归档文件夹清单

-

是

是

纸盒设置
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 纸盒设置

是

是

| 纸盒自动切换

普通纸，自动-AB系

是

是

| 纸盒1

是

是

| 纸盒2

是

是

| 纸盒3*1

是

是

| 纸盒4*1

是

是

| 纸盒5*2

是

是

| 手送

普通纸，自动-AB系

是

是

| 自动检测相似尺寸选择

自动-AB系：216 x 330
（8-1/2 x 14）

是

是

| 自定义尺寸输入（手送）

自定义1至7：X = 420，Y = 297

是

是

*1 安装供纸盒时
*2 安装了大容量纸盒时
纸张类型创建
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 纸张类型创建

-

是

是

传真数据接收/转发
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 传真数据接收/转发

是

是

| 网络传真设置*

是

是

| 开始接收

-

是

是

| 初始屏幕中的手动接收键

启用

是

是

| 转发已接收数据

-

是

是

* 安装了网络传真扩充组件时。
打印机条件设置
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 打印机条件设置

是

是

| 默认设置

是

是

| 复印数量

1

是

是

| 印刷方向

纵向

是

是

| 默认纸张尺寸

A4

是

是

| 默认输出托盘

因机器配置而异

是

是

| 默认纸张类型

普通纸

是

是

| 初始分辨率设置

600dpi（高质量）

是

是

| 禁止打印空白纸张

禁用

是

是

| 线宽调整

5

是

是

| 双面打印

单面

是

是

| 色彩模式

自动

是

是

| 多合一打印

一合一

是

是

| 适合页面

启用

是

是

| 输出

因机器配置而异

是

是

| 单位印刷

启用

是

是

| 装订位置

禁用

是

是

| 打孔

禁用

是

是

| 临时保存

禁用

是

是

| PCL设置

是

是

| PCL符号集设置

PC-8

是

是

| PCL字体设置

内置字体，0：Courier

是

是

| PCL换行代码

0.CR=CR；LF=LF；FF=FF

是

是

| A4宽幅

禁用

是

是

| PS设置*

是

是

| 打印PS错误

禁用

是

是

| 二进制处理

禁用

是

是

* 安装PS扩充组件时。
文件归档管理
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 文件归档管理

-

是

是

USB设备检查
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| USB设备检查

-

是

是

| 已被识别设备

-

是

是

| 驱动程序

-

是

是

操作设置
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 操作设置

否

是

| 放大显示模式

禁用

否

是

| 触键音

中

否

是

| 初始值触键音

禁用

否

是

| 自动清除设置

60秒

否

是

| 禁用自动清除

禁用

否

是

| 信息时间设置

6秒

否

是

| 显示语言设置

因机器配置而异

否

是

| 默认显示设置

主屏幕

否

是

| 默认显示常用操作菜单

禁用

否

是

| 默认显示操作面板

有效

否

是

| 禁止任务优先操作

禁用

否

是

| 禁止跳跃打印

禁用

否

是

| 键操作设置

0.0秒

否

是

| 禁用自动键重复

禁用

否

是

| 长时间触摸的键输入接受时间

0.5秒

否

是

| 双击间隔设置

0.5秒

否

是

| 禁止时钟调整

禁用

否

是

| 禁用封面/插入纸张模式

禁用

否

是

| 设置键盘优先*1

软键盘

否

是

| 在系统设置中显示当前路径

启用

否

是

| 启用当前路径的链接

启用

否

是

| 原稿页数计数的初始状态设置

全部无效

否

是

| 从左上角以升序统一数字键

禁用

否

是

| 显示方案设置

方案4

否

是

| 预览设置

否

是

| 已接收数据图象检查设置

禁用

否

是

| 默认清单/缩略显示

-

否

是

| 传真/网络传真接收数据

缩略图

否

是

| 文件归档的文件获取

-

否

是

| 主文件夹/临时保存文件夹

清单

否

是

| 用户文件夹

清单

否

是

| 遥控操作设置

否

是

| 遥控软件操作

否

是

| 操作权限

禁止

否

是

| 查看密码输入屏幕

在计算机和机器上均显示

否

是

| 从指定计算机操作

否

是

| 操作权限

禁止

否

是

| 计算机主机名称或IP地址

-

否

是

| 查看密码输入屏幕

在计算机和机器上均显示

否

是

| 由拥有密码的用户操作

否

是

| 操作权限

禁止

否

是

| 查看密码输入屏幕

在计算机和机器中均显示

否

是

| Cookie设置

不保留Cookie

否

是

| 禁止在复印的同时发送

禁用

否

是

| 禁止在打印的同时发送

禁用

否

是

| 软键盘模板设置

-

否

是

| 自定义键设置*2

否

是

| 复印件

否

是

| 自定义1

归档

否

是

| 自定义2

临时保存

否

是

| 自定义3

-

否

是

| 扫描

否

是

| 自定义1

地址浏览

否

是

| 自定义2

归档

否

是

| 自定义3

临时保存

否

是

| 网络传真3

否

是

| （与扫描相同）

否

是

| 传真4

否

是

| （与扫描相同）

否

是

| USB记忆体扫描

否

是

| 自定义1

-

否

是

| 自定义2

-

否

是

| 自定义3

-

否

是

| 数据输入*5

否

是

| （与扫描相同）

否

是

| 主屏幕设置*2

-

否

是

*1 安装了本体一体型键盘时。
*2 此项目无法在机器中设置。可以在设置模式（网页版）中设置。
*3 安装了网络传真扩充组件时
*4 安装了传真扩充组件时。
*5 安装了应用程序扩充组件时
设备设置
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 设备设置

否

是

| 原稿自动检测设置

否

是

| 原稿自动检测设置

AB-1

否

是

| 取消原稿台检测

禁用

否

是

| 禁用原稿送稿器

禁用

否

是

| 原稿输送模式

全部禁用

否

是

| 禁止双面

禁用

否

是

| 禁用大容量纸盒*1

禁用

否

是

| 禁用选购件纸盒*2

禁用

否

是

| 禁止纸盒设置

禁用

否

是

| 禁用分页器*3

禁用

否

是

| 禁止移位

禁用

否

是

| 禁用装订器*3

禁用

否

是

| 调整鞍式装订位置*4

0.0毫米

否

是

| 禁止打孔*5

禁用

否

是

| 禁止色彩模式*6

禁用

否

是

| 自动纸张选择设置

普通纸

否

是

| 串联连接设置

否

是

| 从机IP地址

0.0.0.0

否

是

| 端口编号

50001

否

是

| 串联模式

-

否

是

| 禁用主机模式

禁用

否

是

| 禁用从机模式

禁用

否

是

| 自动色彩模式的检测基准

3（普通）

否

是

| 分页器托盘自动切换*7

启用

否

是

| 重合校准

-

否

是

| 优化硬盘

-

否

是

| 定着清洁模式

启用

否

是

| 定影控制设置

否

是

| 纸张质量

60 至 89g/m2

否

是

| 清单打印

单面打印

否

是

*1 安装了大容量纸盒时
*2 安装供纸盒时
*3 安装了鞍式装订分页器或装订分页器时
*4 安装了鞍式装订分页器时
*5 安装了打孔组件时
*6 发生与颜色有关的问题时
*7 安装了鞍式装订分页器（大容量）或分页器（大容量）时
复印设置
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 复印设置

否

是

| 初始状态设置

否

是

| 色彩模式

真彩

否

是

| 纸盒

因机器配置而异

否

是

| 浓度模式

自动

否

是

| 复印倍率

100%

否

是

| 双面复印

单面->单面

否

是

| 输出

-

否

是

| 复印设置

否

是

| 浓度调整

否

是

| 彩色

5（普通）

否

是

| 黑白

5（普通）

否

是

| 旋转复印设置

旋转复印

否

是

| 增加或更改预设倍率

-

否

是

| 最大复印份数设置

9999

否

是

| 初始边位移动设置

否

是

| 正面

10毫米

否

是

| 反面

10毫米

否

是

| 边缘消除宽度调整

否

是

| 边缘清除宽度

10毫米

否

是

| 中央清除宽度

10毫米

否

是

| 卡片制作设置

否

是

| 原稿尺寸

X：86毫米，Y：54毫米

否

是

| 适合纸张

禁用

否

是

| 自动鞍式装订设置*1

启用

否

是

| 初始标签宽度设置

10毫米

否

是

| 禁止创建程序

禁用

否

是

| 双面复印时禁用手送纸盒

禁用

否

是

| 禁止自动选择纸张

禁用

否

是

| 自动选择补充纸张纸盒设置

禁用

否

是

| 禁止创建自定义图象

禁用

否

是

| 复印时禁止发送

禁用

否

是

| 黑白复印时送稿器高质量模式

禁用

否

是

| 黑白复印时原稿台速度优先模式

启用

否

是

| 执行复印任务前自动清除

禁用

否

是

| 色彩调整

否

是

| 标准色彩平衡设置

工厂默认状态

否

是

| 自动色彩校准

-

否

是

*1 安装了鞍式装订分页器时
打印机设置
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 打印机设置

否

是

| 条件设置

否

是

| 禁止打印注意页

启用

否

是

| 禁止打印测试页

禁用

否

是

| A4/LETTER自动更换

因机器配置而异

否

是

| 打印密度水平

否

是

| 彩色

3（普通）

否

是

| 黑白

3（普通）

否

是

| CMYK浓度调整

全部0

否

是

| 手送纸盒设置

否

是

| 手送纸盒中启用所检测的纸张尺寸

禁用

否

是

| 手送纸盒中启用所选择的纸张类型

启用

否

是

| 自动选择纸张时禁止选择手送纸盒

禁用

否

是

| 打印缓冲池

启用

否

是

| 禁止USB记忆体直接打印

禁用

否

是

| 禁止网络文件夹直接打印

禁用

否

是

| 打印时禁用发送

禁用

否

是

| 接口设置

否

是

| 十六进制模式

禁用

否

是

| I/O超时

60秒

否

是

| 启用USB端口

启用

否

是

| USB端口模拟切换*

自动

否

是

| 启用网络端口

启用

否

是

| 网络端口模拟切换

自动

否

是

| 端口切换方法

任务结束后切换

否

是

| 自动色彩校准

-

否

是

图象发送设置
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 图象发送设置

否

是

| 操作设置

否

是

| 默认设置

否

是

| 扫描完成后一定时间内保留设置

禁用

否

是

| 默认显示设置

E-mail（安装传真扩充组件时使用传真）

否

是

| 地址簿的默认设置

否

是

| 仅应用发送模式的地址

启用

否

是

| 显示为默认的类别

不设置

否

是

| 不管当前正显示何种模式，显示所有地址类型。

禁用

否

是

| 放大地址簿。

启用

否

是

| 图象方向

纵向

否

是

| 初始分辨率设置

否

是

| 扫描

应用已保存的分辨率：禁用，200 X 200 dpi

否

是

| E-mail

应用已保存的分辨率：禁用，200 X 200 dpi

否

是

| 网络传真1

应用已保存的分辨率：禁用，200 X 100 dpi

否

是

| 传真2

应用已保存的分辨率：禁用，标准

否

是

| 默认浓度设置

自动

否

是

| 默认原稿图象类型

文字

否

是

| 锐度

3（普通）

否

是

| 对比度

3（普通）

否

是

| 发送传真/网络传真模式中发送的图象

禁用

否

是

| 广播须按下一地址键

禁用

否

是

| 扫描完成声音

中

否

是

| 显示顺序禁止切换

禁用

否

是

| 已接收数据打印保留设置

禁用

否

是

| 边缘消除宽度调整

否

是

| 边缘清除宽度

10毫米

否

是

| 中央清除宽度

10毫米

否

是

| 已接收数据的指定时间输出

禁用

否

是

| 启用/禁用设置

否

是

| 创建禁止设置

否

是

| 禁止从操作面板创建收件人

全部无效

否

是

| 禁止从网页创建收件人*3

全部无效

否

是

| 程序保存时禁止创建

全部无效

否

是

| 禁止内存收件箱创建

全部无效

否

是

| 禁止使用全局地址搜索创建收件人*3

全部无效

否

是

| 禁止使用网络扫描仪工具进行创建*3

禁用

否

是

| 禁止通过网络转发

禁用

否

是

| 禁止发送设置

否

是

| 传真/图象发送模式禁止［再次发送］

禁用

否

是

| 禁止从地址簿选择

全部无效

否

是

| 禁止直接输入

全部无效

否

是

| 禁止PC-I-FAX传送*1

禁用

否

是

| 禁止PC-FAX传送*3

禁用

否

是

| 发件人名称和收件人设置

否

是

| 保存发件人数据

否

是

| 发件人选择创建

-

否

是

| 扫描设置

否

是

| 扫描设置

否

是

| 设置默认发件人

-

否

是

| 默认色彩模式设置

否

是

| 扫描仪通用

| （无项目）

自动

否

是

| （无项目）

灰度

否

是

| 自动色彩模式时禁止变更黑白设置

禁用

否

是

| E-mail

| （无项目）

自动

否

是

| （无项目）

灰度

否

是

| 自动色彩模式时禁止变更黑白设置

禁用

否

是

| 初始文件格式设置

| 扫描仪通用

否

是

| 文件类型

PDF

否

是

| 黑白

MMR（G4）

否

是

| 彩色/灰度

中

否

是

| 每页归档为一个文件

禁用

否

是

| 页数

1

否

是

| E-mail

否

是

| 文件类型

PDF

否

是

| 黑白

MMR（G4）

否

是

| 彩色/灰度

中

否

是

| 每页归档为一个文件

禁用

否

是

| 页数

1

否

是

| 压缩广播的文件

否

是

| 黑白

MH（G3）

否

是

| 彩色/灰度

中

否

是

| E-mail附件大小上限设置（E-mail）

没有限制

否

是

| 数据附件大小上限设置 (FTP/桌面/网络文件夹)

没有限制

否

是

| 密件抄送设置

否

是

| 启用密件抄送

禁用

否

是

| 工作状况屏幕中显示密件抄送地址

禁用

否

是

| 禁用扫描功能

否

是

| PC扫描

禁用

否

是

| 默认地址

禁用

否

是

| 网络传真设置*1

否

是

| 默认设置

否

是

| 自动唤醒模式

启用

否

是

| 标准压缩形式设置

MH（G3）

否

是

| 扬声器音量设置

否

是

| 接收声音

中

否

是

| 通信错误声音

中

否

是

| 发送时打印原稿

只打印错误报告

否

是

| 处理报告打印选择设置

否

是

| 单次发送

只打印错误报告

否

是

| 广播

打印所有报告

否

是

| 接收

不打印

否

是

| 动作报告打印选择设置

否

是

| 内存满时自动打印

禁用

否

是

| 在指定的时间打印日志

禁用

否

是

| 文字打印设置

禁用

否

是

| 发送设置

否

是

| 网络传真送达确认报告设置

禁用

否

是

| 接收送达确认报告的超时设置

1小时

否

是

| 接收错误时的再次发送次数

2次

否

是

| E-MAIL附件大小上限设置

没有限制

否

是

| 旋转发送设置

全部启用

否

是

| 接收方打印页码

启用

否

是

| 线路忙音时自动重拨

重拨次数：2次，间隔：3分。

否

是

| 通信错误时重拨

重拨次数：2次，间隔：3分。

否

是

| 接收设置

否

是

| 自动接收缩小设置

启用

否

是

| 双面接收设置

禁用

否

是

| 设置数据的转发地址

否

是

| 直连SMTP

禁用

否

是

| 同时添加主机名称或IP地址

禁用

否

是

| 主机名称或IP地址

-

否

是

| LETTER接收缩小打印

禁用

否

是

| 接收日期和时间打印

禁用

否

是

| POP3通信超时

60秒

否

是

| 接收确认间隔设置

5分

否

是

| 网络传真输出设置

因机器配置而异

否

是

| 垃圾邮件服务器/域名设置

否

是

| 垃圾邮件服务器/域名设置

全部无效

否

是

*1 安装了网络传真扩充组件时
*2 安装了传真扩充组件时。
*3 启用了网络时
文件归档设置
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 文件归档设置

否

是

| 默认模式设置

共享模式

否

是

| 整理模式设置

日期

否

是

| 管理员认证设置

否

是

| 删除文件

禁用

否

是

| 删除文件夹

禁用

否

是

| 密码变更

禁用

否

是

| 删除所有临时保存文件

否

是

| 删除

-

否

是

| 开机时删除所有临时保存文件。（受保护文件除外）

启用

否

是

| 图象方向

纵向

否

是

| 默认色彩模式设置

自动

否

是

| 默认浓度设置

自动

否

是

| 默认原稿图象类型

文字

否

是

| 初始分辨率设置

600×600dpi

否

是

| 扫描完成声音

中

否

是

| 默认输出托盘*1

因机器配置而异

否

是

| 再次打印时禁用文字/印戳功能

禁用

否

是

| 批量打印设置

否

是

| 不允许选择［所有用户］。

启用

否

是

| 不允许选择［未知用户名］。

启用

否

是

| 边缘消除宽度调整

否

是

| 边缘清除宽度

10毫米

否

是

| 中央清除宽度

10毫米

否

是

| 卡片制作设置

否

是

| 原稿尺寸

X：86毫米，Y：54毫米

否

是

| 适合保存大小

禁用

否

是

| 文件打印后保存/删除设置

保存

否

是

| 扫描到外部记忆体设备设置

否

是

| 默认色彩模式设置

自动

否

是

| 初始文件格式设置

PDF

否

是

| 黑白

MMR（G4）

否

是

| 彩色/灰度

否

是

| 压缩率

中

否

是

| 黑字增强

禁用

否

是

| 每页归档为一个文件

禁用

否

是

| 默认浓度设置

自动

否

是

| 默认原稿图象类型

自动

否

是

| 初始分辨率设置

200×200dpi

否

是

| 禁用保存到外部记忆体设备

禁用

否

是

| 计算机浏览的PDF格式默认设置

否

是

| 黑白

否

是

| 压缩

MMR（G4）

否

是

| 彩色/灰度

否

是

| 压缩率

中

否

是

| 复印

禁用

否

是

| 在执行任务时应用分辨率

禁用

否

是

| 打印机

禁用

否

是

| 在执行任务时应用分辨率

禁用

否

是

| 扫描到

禁用

否

是

| 在执行任务时应用分辨率

禁用

否

是

| 网络传真

禁用

否

是

| 在执行任务时应用分辨率

禁用

否

是

| 传真

禁用

否

是

| 在执行任务时应用分辨率

禁用

否

是

| 扫描到硬盘

禁用

否

是

| 在执行任务时应用分辨率

禁用

否

是

| 任务独立操作设置

否

是

| 打印

否

是

| 复印

启用

否

是

| 打印机

启用

否

是

| 扫描发送

禁用

否

是

| 网络传真发送（包括PC-I-FAX）*2

禁用

否

是

| 传真发送（包括PC-FAX）3*

禁用

否

是

| 扫描到硬盘

启用

否

是

| 扫描发送

否

是

| 复印

禁用

否

是

| 打印机

禁用

否

是

| 扫描发送

启用

否

是

| 网络传真发送（包括PC-I-FAX）*2

禁用

否

是

| 传真发送（包括PC-FAX）3*

禁用

否

是

| 扫描到硬盘

启用

否

是

| 网络传真发送*2

否

是

| 复印

禁用

否

是

| 打印机

禁用

否

是

| 扫描发送

禁用

否

是

| 网络传真发送（包括PC-I-FAX）

启用

否

是

| 传真发送（包括PC-FAX）

禁用

否

是

| 扫描到硬盘

禁用

否

是

| 传真发送*3

否

是

| 复印

禁用

否

是

| 打印机

禁用

否

是

| 扫描发送

禁用

否

是

| 网络传真发送（包括PC-I-FAX）*2

禁用

否

是

| 传真发送（包括PC-FAX）3*

启用

否

是

| 扫描到硬盘

禁用

否

是

| 文件自动删除设置

全部无效

否

是

*1 安装右侧出纸托盘。
*2 安装了网络传真扩充组件时
*3 安装了传真扩充组件时。
清单打印（管理员）
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 清单打印

否

是

| 管理员设置清单

-

否

是

| 图象发送动作报告

-

否

是

| 数据接收/转发清单

-

否

是

| WEB设置清单*1

-

否

是

| 元数据集清单*2

-

否

是

*1 启用了网络连接时
*2 安装了应用程序扩充组件时
Sharp OSA设置
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| Sharp OSA设置

否

是

| 外部帐号设置*1

否

是

| 外部审核控制

禁用

否

是

| 启用外部服务器认证

禁用

否

是

| USB驱动程序设置*2

否

是

| 外部键盘

使用内部驱动程序

否

是

| IC读卡器/写卡器

使用内部驱动程序

否

是

| USB记忆体

使用内部驱动程序

否

是

| 暗码强度

无

否

是

| 任务优先首选项

-

否

是

*1 安装了外部帐号组件时
*2 安装了外部帐号组件或应用程序通信组件时
启用/禁用设置
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 启用/禁用设置

否

是

| 打印机条件设置

否

是

| 禁止打印空白纸张

禁用

否

是

| 用户控制

否

是

| 无效用户禁止打印

禁用

否

是

| 操作设置

否

是

| 取消自动清除定时器

禁用

否

是

| 禁止任务优先操作

禁用

否

是

| 禁止跳跃打印

禁用

否

是

| 禁用自动键重复

禁用

否

是

| 禁止时钟调整

禁用

否

是

| 禁用封面/插入纸张模式

禁用

否

是

| 设备设置

否

是

| 禁用原稿送稿器

禁用

否

是

| 禁止双面

禁用

否

是

| 禁用大容量纸盒*1

禁用

否

是

| 禁用选购件纸盒*2

禁用

否

是

| 禁止纸盒设置

禁用

否

是

| 禁用分页器*3

禁用

否

是

| 禁止移位

禁用

否

是

| 禁用装订器*3

禁用

否

是

| 禁止打孔*4

禁用

否

是

| 禁止色彩模式*5

禁用

否

是

| 禁用主机模式

禁用

否

是

| 禁用从机模式

禁用

否

是

| 复印设置

否

是

| 禁止创建程序

禁用

否

是

| 双面复印时禁用手送纸盒

禁用

否

是

| 禁止自动选择纸张

禁用

否

是

| 禁止创建自定义图象

禁用

否

是

| 复印时禁用发送

禁用

否

是

| 打印机设置

否

是

| 禁止打印注意页

启用

否

是

| 禁止打印测试页

禁用

否

是

| 自动选择纸张时禁止选择手送纸盒

禁用

否

是

| 禁止USB记忆体直接打印

禁用

否

是

| 禁止网络文件夹直接打印

禁用

否

是

| 打印时禁用发送

禁用

否

是

| 图象发送设置

否

是

| 显示顺序禁止切换

禁用

否

是

| 禁用传真广播

禁用

否

是

| 创建禁止设置

否

是

| 禁止从操作面板创建收件人

禁用

否

是

| 禁止从网页创建收件人*6

禁用

否

是

| 程序保存时禁止创建

否

是

| 禁止创建所有程序项目

禁用

否

是

| 禁止内存收件箱创建

禁用

否

是

| 禁止使用全局地址搜索创建收件人*6

禁用

否

是

| 禁止使用网络扫描仪工具进行创建*6

禁用

否

是

| 禁用通过网络转发*6

禁用

否

是

| 禁止发送设置

否

是

| 传真/图象发送模式禁用［再次发送］

禁用

否

是

| 禁止从地址簿选择

全部无效

否

是

| 禁止直接输入

全部无效

否

是

| 禁止PC-I-FAX传送*7

禁用

否

是

| 禁止PC-FAX传送*8

禁用

否

是

| 文件归档设置

否

是

| 再次打印时禁用文字/印戳功能

禁用

否

是

| 批量打印设置

否

是

| 不允许选择［所有用户］。

启用

否

是

| 不允许选择［未知用户名］。

启用

否

是

| 禁止保存到外部记忆体设备

禁用

否

是

| 网络浏览设置*9

否

是

| 禁用URL输入

禁用

否

是

| 禁止对常用操作的附加编辑

禁用

否

是

| 禁止创建或编辑主页

禁用

否

是

| 禁止从网络浏览器模式打印

禁用

否

是

| 禁止显示历史记录

禁用

否

是

| 安全设置

否

是

| 隐藏方案打印设置

否

是

| 禁止直接输入

禁用

否

是

*1 安装了大容量纸盒时
*2 安装供纸盒时
*3 安装了鞍式装订分页器或装订分页器时
*4 安装了打孔组件时
*5 发生与颜色有关的问题时
*6 启用了网络连接时
*7 安装了网络传真扩充组件时
*8 安装了传真扩充组件时。
*9 安装了网络浏览扩充组件时
数据备份
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 数据备份

否

是

| 保存备份

-

否

是

| 设备克隆

-

否

是

| 地址簿转发

-

否

是

产品序列号
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 产品序列号*

否

是

| 序列号

-

否

是

| PS扩充组件

-

否

是

| 网络传真扩充组件

-

否

是

| E-mail警告和状态

-

否

是

| 应用程序集成组件

-

否

是

| 应用程序通信组件

-

否

是

| 外部帐号组件

-

否

是

| XPS扩充组件

-

否

是

| 网络浏览扩充组件

-

否

是

* 根据所安装外围设备的不同，一些设置可能无法使用。
保存/调用系统设置
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 保存/调用系统设置

否

是

| 恢复工厂默认设置

-

否

是

| 保存当前设置

-

否

是

| 恢复配置

-

否

是