操作向导-消除外围阴影进行复印

复印

# 消除外围阴影进行复印

## 边缘消除

< 共步>
放置原稿，然后轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

轻击［其它］键，然后轻击［边缘消除］键。
轻击您想消除的边的检选框，并指定消除位置。
确认轻击的检选框已设置为。
如果轻击了［外部框架］键，［上］、［下］、［左］和［右］检选框会设置为。
如果轻击了［指定框架+中心］键，所有检选框会设置为。
02024001.jpg
当消除正面上、下、左和右中一到三个的边缘以扫描双面原稿时，指定背面上的边缘消除设置。

- 如果将［背面的反向消除位置］检选框设置为，与正面消边位置相反的位置将被消边。
- 如果将［背面的反向消除位置］检选框设置为，与正面消边位置相同的位置将被消边。

指定边缘消除宽度。

- 轻击表示正面或反面上边缘消除区域的数值显示，然后使用数字键输入区域。
- 要快速设置该区域，首先用数字键指定接近所需值的数值，然后使用进行调整。

完成设置后，依次轻击和［后退］键。
要取消边缘消除设置：
轻击［清除］键。
在预览屏幕中确认预览图象。
确认设置是否产生需要的结果。
要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定份数。
10key_panel.jpg
要进行两套或多套复印：
轻击复印显示键以指定份数。