操作向导-使用两台机器缩短复印时间

复印

# 使用两台机器缩短复印时间

## 串联复印

< 共步>
放置原稿，然后轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。
在使用原稿台扫描多页原稿时，更换原稿并轻击［附加扫描］键。

- 送稿器
- 原稿台

轻击［其它］键，然后轻击［串联复印］键。
图标上会显示检选标志。
完成设置后，轻击［后退］键。
要取消串联复印设置：
轻击［串联复印］键将检选标志取消。
轻击复印显示键以指定份数。
最多可设为9999份（套）。指定的复印份数在主机和从机之间共享。如果份数为奇数，则主机比从机多复印一份。
10key_panel.jpg
如果设置了错误的份数
轻击［C］键，然后输入正确的数字。
在预览屏幕中确认预览图象。
确认设置是否产生需要的结果。
要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定份数。
要取消串联复印：
轻击主机和从机上的［取消复印］键。