操作向导-复印色彩模式

复印

# 复印色彩模式

##

- 自动检测原稿色彩进行复印
- 以真彩复印
- 以黑白开始

- 以双色复印
- 以单色复印

自动检测原稿色彩进行复印
机器会自动检测原稿是彩色还是黑白，并相应地切换模式（彩色原稿选择真彩，黑白原稿选择黑白模式）。
<共2步>
轻击［色彩模式］键。
轻击［自动］键。
完成设置后，轻击。
确认选择了指定的色彩模式。
使用自动模式时，一些原稿在彩色和黑白模式之间切换时可能会不正确。如果是这个情况，轻击［彩色开始］或［黑白开始］键手动在彩色和黑白之间切换。

以真彩复印
<共2步>
轻击［色彩模式］键。
轻击［真彩］键。
完成设置后，轻击。
确认选择了指定的色彩模式。

以黑白复印
<共2步>
轻击［色彩模式］键。
轻击［黑白］键。
完成设置后，轻击。
确认选择了指定的色彩模式。

以双色复印
将特定颜色更改为其它颜色后，原稿以双色复印。
<共5步>
轻击［色彩模式］键。
轻击［双色］键。
轻击［变更］键。
02010004.jpg
轻击要抽出颜色的键以指定抽出颜色。

- ［黑色以外］：
  抽出原稿中的黑色部分，将非黑色部分更改为指定颜色。
- ［红色系］：
  抽出原稿中的红色部分，将其更改为指定颜色。

02010005.jpg
指定将抽出颜色更改为的颜色。
完成设置后，轻击［双色］屏幕上的键，然后在色彩模式屏幕上确认［双色］键显示的已更改设置。
确认后，轻击。
确认选择了指定的色彩模式。

以单色复印
以任意颜色复印原稿。
<共4步>
轻击［色彩模式］键。
轻击［单色］键。
轻击［变更］键。
02010006.jpg
轻击想要使用的颜色。
完成设置后，轻击［单色］屏幕上的键，然后在色彩模式屏幕上确认［单色］键显示的已更改设置。
确认后，轻击［色彩模式］屏幕上的。
02010012.jpg