操作向导-发送不同尺寸的原稿

传真

# 发送不同尺寸的原稿

## 混合尺寸原稿

该功能让您能在扫描的同时发送不同尺寸的原稿；例如，B4尺寸与A3尺寸的混合原稿。
扫描原稿时，机器自动检测每份原稿的尺寸。
FC_MIXFEEDORIGINALS(F).jpg
此功能只可用于以下原稿尺寸组合：

- A3和B4、A3和B5、B4和A4、A4和B5
- A4R和B5、B4和A4R、B4和A5、B5和A5
- 11 x 17和8-1/2 x 14、11 x 17和8-1/2 x 13、11 x 17和5-1/2 x 8-1/2

- 一旦选择混合尺寸原稿设置，就不能指定原稿扫描尺寸。
- 一旦选择了原稿扫描尺寸，则无法指定混合尺寸原稿。
- 启用混合尺寸原稿时，不能使用双面扫描（DSPF型号除外）。
- 启用混合尺寸原稿时不能使用旋转。

如果在“设置模式”下将［系统设置］→［设备设置］→［原稿自动检测设置］设置为“AB-3”，则不能使用此功能。