操作向导-将纸张装入手送纸盒

所有模式通用的操作

# 在手送纸盒中装纸

##

使用手送纸盒可在普通纸、信封、标签页、标签纸和其它特殊纸上打印。
就像使用其它纸盒操作一样，连续打印时最多可装入100张纸（厚质纸最多40张）。

- 如何放置原稿
- 装入标签纸
- 插入投影胶片
- 装入信封

- 使用非SHARP标准纸的普通纸或非SHARP推荐投影胶片的特殊纸时，或在已经打印过纸张的反面上打印时，一次只装一张纸。一次放置多张纸将导致卡纸。
- 装入纸张前，将纸上的卷曲抚平。
- 添加纸张时，请取出手送纸盒内的余留纸张，与要添加纸张合为一叠后再装入。否则将可能导致卡纸。

如何放置原稿
横向装入最小A5尺寸的纸张。
About_bypass_set.jpg
装入标签纸
如需在标签纸上打印，打印面应正面朝下放置在手送纸盒中。
Bypasstray_tabpaper_set.jpg

- 只能使用纸质的标签纸。非纸质材料（胶片等）的标签纸不能使用。
- 要在标签纸的标签上打印：
  在复印模式中，使用“其它”中的［标签复印］。打印模式下，则使用标签打印功能。

插入投影胶片

- 请使用SHARP推荐的投影胶片。
  将投影胶片插入到手送纸盒中时，水平放置胶片时圆角应放在右前侧，垂直放置胶片时圆角应放在右后侧。
- 在手送纸盒中装入多张投影胶片时，装入前应翻动几次。
- 在投影胶片上打印时，请取出已打印并从机器中输出的纸张。投影胶片在输出托盘堆叠会导致卷曲。

About_OHP_Set.jpg
装入信封
将信封插入到手送纸盒中时，将其与如下所示方向的左侧对齐。

装入信封 只能打印或复印在信封的正面。将正面朝下放置。
Bypasstray_Envelope_set.jpg

使用信封时的要点

- 不要对信封两面都打印。这可能会造成卡纸或者打印质量较差。
- 一些类型的信封有使用限制。有关更多信息，请咨询有资质的技术服务人员。
- 一些操作环境可能会造成信封褶皱、污迹、卡纸、墨粉定影效果不佳，或者机器故障。
- 不要使用下列信封：
  - 带有金属条、塑料挂钩或丝带挂钩的信封
  - 用线密封的信封
  - 带开孔的信封
  - 有底衬的信封
  - 表面不均匀，用标题烫印或压纹装饰的信封
  - 双层信封，或者使用不干胶或其它合成材料进行密封的信封
  - 手工制作的信封
  - 内有空气的信封
  - 有褶皱、折痕或已撕坏的信封

- 背面角部胶粘部位与角部边缘未对齐的信封不能使用，这可能会造成褶皱。
  tukaenai-futo.jpg
- 在信封四周10毫米的区域内不能保证打印质量。
- 如果信封某些部分上厚度有阶梯式变化，如在四层部分或者少于三层的部分，则不能保证打印质量。
- 对于封口处开胶的信封，则不能保证打印质量。