操作向导 - 不能进行双面打印

故障处理

# 不能进行双面打印

##

如果使用本向导上的解决方法还是无法排除故障，请按下［电源］按钮，然后将主电源开关切换到“”位置。等待至少10秒钟的时间，然后将主电源开关切换到“”位置。主电源指示灯的颜色从橙色变为绿色后，按［电源］按钮。
当位于触摸屏右上角的工作状况显示的背景色没有变灰时，请不要关闭主电源开关或拔掉电源插头。这样做可能损坏硬盘，或导致正在保存或接收的数据丢失。

检查点 | 解决方案
--- | ---
所选纸盒的纸张类型是否指定为不能用于双面打印的纸张类型？ | 在设置模式下查看“纸盒设置”。 如果［禁止双面］检选框为，就无法使用该纸盒进行双面打印。请将纸张类型设置更改为能够用于双面打印的类型。 “设置模式”→［纸盒设置］→［纸张类型创建］
您是否使用了特殊尺寸或类型的纸张？ | 有关可用于双面打印的纸张尺寸和类型，请参阅快速上手向导中的“规格”。
请向管理员确认。 此功能是否被管理员禁用？ | 某些功能可能已在设置模式中禁用。请向管理员确认。 启用用户认证时，您能够使用的功能可能在您的用户设置中有所限制。请向管理员确认。