操作向导 - 更改浓度和原稿类型

图象发送

# 更改浓度和原稿类型

##

通过选择适合原稿的浓度和原稿图象类型可以实现最佳的扫描。
在使用原稿台扫描多页原稿时，您可以在每次换页时更改浓度设置。
在使用送稿器时，一旦扫描开始浓度就不能再更改。（如果使用了其它中的“大量原稿模式”功能，可在每次插入新的原稿时更改浓度。）
浓度设置

浓度 | 建议
--- | ---
自动 | 本设置会根据原稿各部分的颜色深度自动调整浓度。
手动 | 1-2 | 原稿包含深色文字时选择此设置。
3 | 为普通原稿（深浅适中）选择此设置。
4-5 | 原稿包含浅色文字时选择此设置。

如何选择原稿类型（扫描模式、数据输入模式）

项目 | 说明
--- | ---
自动 | 自动选择与原稿匹配的原稿图象类型。
手动 | 文字/打印照片 | 扫描同时包含文字和打印照片的原稿，如杂志或目录时，使用本模式可实现最佳的浓度平衡。
文字/照片 | 扫描同时包含文字和照片的原稿，如贴有照片的文本文档，使用本模式可实现最佳的浓度平衡。
文字 | 为普通的文本文件使用本模式。
照片 | 使用本模式扫描照片。
打印照片 | 本模式最适合于扫描打印照片，如杂志或目录上的照片。
地图 | 本模式最适用于复印具有浅色阴影和精细文字的地图。