操作向导 - 更改分辨率

图象发送

# 更改分辨率

##

指定分辨率设置。
如何选择分辨率
对于正常的文本原稿，200 × 200 dpi的分辨率（网络传真模式下的200 × 100 dpi分辨率）可生成完全能够阅读的图象。
对于照片与插图，选择高分辨率设置（600 × 600dpi等）才能扫描出清晰图象。
不过，使用高分辨率设置扫描出的文件较大，而且如果文件过大可能无法发送。在这种情况下，请减少扫描的页数或采取其它措施来缩小文件。

- 在扫描或数据输入模式下更改格式
- 在网络传真模式下更改格式
- 指定图象的发送尺寸

在使用送稿器时，扫描开始后分辨率就不能再更改。（不过，使用其它中的“大量原稿模式”功能时，可在每次插入新的原稿时更改分辨率。）

- 在使用原稿台扫描多页原稿时，您可以在每次换页时更改分辨率设置。
- 在网络传真模式下选择［TIFF-S］作为文件格式时，只能选择［200×100dpi］或［200×200dpi］的分辨率。