操作向导 - 消除图象的外围阴影

图象发送

# 消除图象的外围阴影

## 边缘消除

扫描厚原稿或书籍时，消除图象上可能出现的外围阴影。
本功能会消除图象上可能会形成阴影的部分，但不会检测阴影，仅可消除阴影。
扫描厚书
fc_Erase(s)_1.jpg

未使用边缘消除功能 | 使用边缘消除功能
--- | ---
fc_Erase(s)_2.jpg 图象上出现阴影。 | fc_Erase(s)_3.jpg 不出现阴影。

边缘消除模式
fc_Erase_4.jpg
如果使用边缘消除的同时使用了倍率设置，则边缘消除宽度将根据所选倍率改变。
本功能会消除图象上可能会形成阴影的部分，但不会检测阴影，仅可消除阴影。
例如，如果边缘消除宽度设置为10 mm，并且在扫描前将图象缩小至70%，那么边缘消除宽度将缩小为7 mm。
要更改默认的边缘消除宽度设置：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［默认设置］→［边缘消除宽度调整］。
边缘消除宽度可设置为0 mm至20 mm。工厂默认设置是10 mm。在此处更改的设置将应用到“设置模式”下的［系统设置］→［复印设置］→［复印设置］→［边缘消除宽度调整］。