操作向导-ECO功能

所有模式通用的操作

# ECO功能

##

这些功能通过管理倾向于高功耗部分的操作来节省功耗。机器有两种节电模式。

自动关闭电源定时器 | 如果未进行任何操作，该模式可关闭操作面板和定影组件的电源，并让机器在最低能耗状态下待机。 尽管节能率更高，但唤醒时间更长。
预热模式 | 该模式可降低定影组件的温度并让机器在低能耗状态下待机。 与自动关闭电源定时器相比，节能率更少，但唤醒时间更短。

除了这两种模式以外，组合下列功能使用会更节省功耗。

功能 | 说明
--- | ---
远程任务结束时立即进入自动电源关闭模式。 | 机器会从自动电源关闭功能恢复并且只要打印完成便立即进入自动电源关闭模式。
ECO扫描 | 对于非打印操作如传真和图象发送，机器会在关闭定影组件（不使用定影组件）的情况下操作。
开机/关机日程功能 | 使用该功能可设置打开和关闭电源的时间以降低功耗。
电源管理设置 | 此功能通过分析机器在特定时间段内的使用状况，根据使用频率控制向自动电源关闭模式的最佳转换。 优先执行开机/关机日程功能。

Eco模式设置
可以批量设置Eco功能设置。可以使用“普通模式”和“Eco模式”。
各模式应用的设置值如下。

节能设置 | 普通模式 | Eco模式
--- | --- | ---
Eco扫描 | 开（仅限发送模式） | 开（除复印外的所有模式）
自动关闭电源定时器 | 按照每天时间更改过渡时间：自动 | 固定过渡时间。：开（1分钟）
远程任务结束时立即进入自动电源关闭模式。 | 关 | 开
预热模式设置 | 1分钟 | 1分钟
在预热模式期间关闭面板显示 | 开 | 开

当使用普通/Eco 模式时，不应用系统设置中的每个节能设置。