操作向导-鞍式装订分页器（大容量）

所有模式通用的操作

# 鞍式装订分页器（大容量）

##

- 更换装订针盒（装订分页器组件）
- 更换装订针盒（鞍式装订组件）

更换装订针盒（装订分页器组件）
<共7步>
打开前盖板。
挤压装订盒的绿色部分并将装订盒向上拉起并拉出。
S-finisher(4K)_staple-case_out.jpg
拆下空的装订针盒。
按下锁定按钮可释放装订盒盖板，然后取出装订针盒。
剩余装订针时，无法取出装订针盒。
finisher(4K)_staple_out.jpg
将新的装订针盒插入装订盒。
将装订针盒推入直至其卡到位。
将装订针盒插入装订盒之前不要取下装订针盒的密封。
finisher(4K)_staple_set.jpg
径直拉出固定装订针的密封。
finisher(4K)_staple-seal_pull.jpg
牢固推回装订盒。
将装订盒推入直至其卡到位。
S-finisher(4K)_staple-case_insert.jpg
请关闭前盖板。
S-finisher(4K)-cover_close.jpg
应在装订整理功能下进行校验复印，以确保能正确装订。
更换装订针盒（鞍式装订组件）
开始此步骤前，从鞍式装订分页器（大容量）的输出托盘取出所有输出件。不要将取出的输出件重新放回输出托盘。
<共8步>
打开前盖板。
S-finisher(4K)-cover_open.jpg
抓住鞍式装订组件上的把手并慢慢将其拉出直到其停止下来。
change_sss-2.jpg
将鞍式装订组件中的装订组件拉出，然后向上旋转。
change_sss-3.jpg
抓住各个空装订针盒的左右两侧，将装订针盒取下。
change_sss-4.jpg
装入新的装订针盒。
更换两个装订针盒。
拆下各装订针盒的盖板，然后安装装订针盒。
change_sss-5.jpg
向前拉出鞍式装订分页器的装订组件，然后将其旋转回原始位置。
change_sss-6.jpg(※CRHに依頼し忘れたのでCROで修正すること)
将鞍式装订组件推入。
change_sss-7.jpg
关闭鞍式装订分页器的前盖板。
S-finisher(4K)-cover_close.jpg
使用鞍式装订功能进行测试打印或复印，以确保能正确装订。