操作向导-鞍式装订分页器（大容量）

故障处理

# 鞍式装订分页器（大容量）

##

装订分页器组件
<共6步>
打开前盖板。
S-finisher(4K)-cover_open.jpg
挤压装订盒的绿色部分并将装订盒向上拉起并拉出。
S-finisher(4K)_staple-case_out.jpg
放低装订盒前端的拉杆并清除卡钉。
如果前针弯曲，请清除。如果残留弯针，会再次发生卡钉。
剩余装订针时，无法取出装订针盒。
S-finisher_staple-lever_up.jpg
staple-break.jpg
将杆返回到原来的位置。
S-finisher_staple-lever_down.jpg
牢固推回装订盒。
将装订盒推入直至其卡到位。
S-finisher(4K)_staple-case_insert.jpg
请关闭前盖板。
S-finisher(4K)-cover_close.jpg
应在装订整理功能下进行校验复印，以确保能正确装订。
鞍式装订组件
开始此步骤前，从鞍装订式分页器的输出托盘取出所有输出件。
不要将取出的输出件重新放回输出托盘。
<共10步>
打开前盖板。
S-finisher(4K)-cover_open.jpg
抓住鞍式装订组件上的把手并慢慢将其拉出直到其停止下来。
change_sss-2.jpg
将鞍式装订组件中的装订组件拉出，然后向上旋转。
change_sss-3.jpg
抓住各个空装订针盒的左右两侧，将装订针盒取下。
change_sss-4.jpg
按下（A）的同时向上拉旋钮（B）。
sss-break-1.jpg
清除卡针然后将旋钮（B）恢复到原位。
sss-break-2.jpg
更换装订针盒。
sss-break-3.jpg
向前拉出鞍式装订分页器的装订组件，然后将其旋转回原始位置。
change_sss-6.jpg
将鞍式装订组件推入。
change_sss-7.jpg
关闭鞍式装订分页器的前盖板。
S-finisher(4K)-cover_close.jpg
使用鞍式装订功能进行测试打印或复印，以确保能正确装订。