操作向导-选择符合图象类型的色彩设置

打印

# 选择符合图象类型的色彩设置

## 高级色彩

机器打印机驱动程序中可使用各种色彩设置以在各种情况下使用。这样可以使用最适合彩色图象类型的色彩设置打印。
高级色彩设置，如调整色调表现力的色彩管理设置和屏幕设置，也可以用来满足彩色图象打印的需要。
可以使用下列彩色管理设置。

Windows ICM*1： | 在Windows环境下的色彩管理方法
ColorSync*2： | 在Macintosh环境下的色彩管理方法
源配置： | 选择在计算机屏幕上显示图象使用的色彩配置文件。
渲染方式： | 将计算机屏幕上所显示图象的色彩平衡转换为可由机器打印的色彩平衡时所使用的标准值。
输出配置： | 为要打印的图象选择色彩配置文件
CMYK校正*3： | 打印CMYK图象时，校正图象以获得最佳打印效果。
筛选： | 选择适用于正在打印图象的图象处理方式。
中性灰： | 指定打印灰色区域所使用的墨粉颜色。
纯黑打印： | 仅使用黑色墨粉进行打印。
叠印： | 防止颜色边框产生白边。
锐度： | 增强或光滑图象轮廓。
黑色叠印*4： | 防止黑色文字的轮廓变白。
CMYK模拟*4： | 调整颜色以模拟在打印过程中所使用的过程色所获得的打印效果。
模拟配置*4： | 选择过程色。

- *1 在Windows Vista/Server 2008/7下使用PS打印机驱动程序时无法使用。
- *2 无法在Mac OS X 10.2.8中选择。在Mac OS 9中，可以从“Colour Matching”菜单中选择。
- *3 只可以在使用PCL6打印驱动程序时使用。
- *4 只可以在使用PS打印驱动程序（Windows/Macintosh）时可以使用。