操作向导 - 数据备份

设置模式

# 数据备份

##

机器中包含的系统备份和设置可以保存在USB记忆体设备中。
保存备份
保存在机器中的地址簿信息和用户信息可保存到USB记忆体设备中，并可从中调用。
导出设置
将数据输出到USB记忆体设备。
导入设置
将使用“导出设置”选项保存在USB记忆体设备中的数据导入到机器中。
设备克隆
将机器设置信息以XML格式保存，并将信息复制到其它机器。
此功能免除您为多台机器重复配置相同设置的麻烦。
导出设置
将数据输出到USB记忆体设备。
导入设置
将使用“导出设置”选项保存在USB记忆体设备中的数据导入到机器中。

- 在执行设备克隆操作时，以下数据无法复制：
  - 清单打印和传真转发项目。
  - 计数和设备状态显示项目。
  - 机器的IP地址、设备名称、管理员密码、发送图象时的发件人名称、以及机器特有的其它信息。
  - 每个硬件特有的设置，如屏幕对比度、色彩调整和鞍式装订位置调整。

地址簿转发
将此机器的地址簿直接转发到其它多功能外围设备。

- 安装USB记忆体设备时，可启用此功能。
- 当使用设置模式时，执行任务时或机器中有保留的任务时，此功能无法使用。

请联系快速上手向导中列出的经销商或最近的授权服务部门，以取得机器数据输入的相关建议。