操作向导-在一张上重复相同的图象

复印

# 在一张上重复相同的图象

## 重复布局

- 通过自动计算重复计数（自动）进行复印
- 通过指定重复计数进行复印（固定重复）
- 以实际尺寸重复照片尺寸原稿（照片重复）

通过自动计算重复计数（自动）进行复印
<共7步>
轻击［其它］键，然后轻击［重复布局］键。
轻击［自动］键。
检查已自动计算的重复面。
需要时敲入单独的［原稿］、［选纸］或［倍率］键，更改原稿尺寸、纸张尺寸或复印倍率。

- 指定原稿尺寸
- 手动选择倍率
- 选择复印时的纸盒

指定重复分界线。
完成设置后，依次轻击和［后退］键。
要取消自动设置：
轻击［关］键。
02063001.jpg
放置原稿，然后轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

在预览屏幕中确认预览图象。
确认设置是否产生需要的结果。
要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定份数。
10key_panel.jpg
要复印两份或多份，
轻击复印件显示键可设置份数。

通过指定重复计数进行复印（固定重复）
<共8步>
轻击［其它］键，然后轻击［重复布局］键。
轻击［固定重复］键。
轻击［原稿］和［选纸］键以分别选择原稿尺寸和纸张尺寸。

- 指定原稿尺寸
- 选择复印时的纸盒

轻击［面数］键设重复计数置。
完成设置后，轻击。
自动计算结果显示为复印倍率。
02063001.jpg
如果计算的复印倍率超过范围25%至400%，则会发生错误。
指定重复分界线。
完成设置后，依次轻击和［后退］键。
要取消固定重复设置：
轻击［关］键。
放置原稿，然后轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

在预览屏幕中确认预览图象。
确认设置是否产生需要的结果。
要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定份数。
10key_panel.jpg
要复印两份或多份，
轻击复印件显示键可设置份数。

以实际尺寸重复照片尺寸原稿（照片重复）
<共7步>
轻击［其它］键，然后轻击［重复布局］键。
轻击［照片重复］键。
轻击［原稿］键并选择原稿尺寸。
轻击原稿尺寸键时，原稿方向显示在“方向”中。将原稿放置到符合所显示方向。
完成设置后，轻击。
轻击［选纸］键并选择纸张尺寸。
完成设置后，依次轻击和［后退］键。
02063003.jpg
在［原稿］屏幕上轻击［原稿尺寸最大57 mm x 100 mm］键时，只可以选择A4纸张尺寸。
要取消重复布局设置：
轻击［关］键。
将原稿放在原稿台上，然后轻击［预览］键。
在原稿屏幕上读取“方向”后，可以检查原稿方向。
在预览屏幕中确认预览图象。
确认设置是否产生需要的结果。
要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定份数。
10key_panel.jpg
要复印两份或多份，
轻击复印件显示键可设置份数。